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1) Основные требования.
 
Для определения величины изображенного изделия и его элементов служат размерные числа, нанесенные на чертеже. 
Исключение составляют случаи, предусмотренные в ГОСТ 2.414-75; ГОСТ 2.417-78; ГОСТ 2.419-68, когда величину изделия или его элементов определяют по изображениям, выполненным с достаточной степенью точности 
Требуемая точность изделия при изготовлении задается указанием на чертеже предельных отклонения размеров, а также предельных отклонений формы и Общее количество размеров на чертеже должно быть минимальным, но достаточным для изготовления и контроля изделия. 
Справочные размеры на чертеже отмечают знаком «*», а в технических требованиях записывают: «* Размеры для справок». Если все размеры на чертеже справочные, их знаком «*» не отмечают, а в технических требованиях записывают: «Размеры для справок». 
На чертежах изделий у размеров, контроль которых технически затруднен; наносят знак «*», а в технических требованиях помещают надпись «Размеры обеспеч. инстр.». Указанная надпись означает, что выполнение заданного чертежом размера с предельным отклонением должно гарантироваться размером инструмента или соответствующим технологическим процессом. 
Не допускается повторять размеры одного и того же элемента на разных изображениях, в технических требованиях, основной надписи и спецификации. Исключение составляют справочные размеры (перенесенные с чертежей изделий-заготовок, размеры деталей (элементов) из сортового, фасонного, листового и др.проката). 
Если в технических требованиях необходимо дать ссылку на размер, нанесенный на изображение, то этот размер или соответствующий элемент обозначают буквой, а в технических требованиях помещают запись, аналогичную приведенной на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Пример оформления ссылки на размер в технических требованиях 

Линейные размеры и их придельные отклонения на чертежах и в спецификациях указывают в миллиметрах, без обозначения единицы измерения. Если на чертеже размеры необходимо указать не в миллиметрах, а в других единицах измерения (сантиметрах, метрах и т.д.), то соответствующие размерные числа записывают с обозначением единицы измерения (см, м) или указывают их в технических требованиях. 
Для размеров и предельных отклонений, приводимых в технических требованиях и пояснительных надписях на поле чертежа, обязательно указывают единицы измерения. 
Угловые размеры и предельные отклонения угловых размеров указывают в градусах, минутах и секундах с обозначением единицы измерения, например: 4°; 4°30´; 12°50´30´´; 0°30´40´´; 0°18´; 0°5´25´´; 0°0´30´´; 30°±1°; 30°±10´. 
Для размерных чисел применять простые дроби не допускается, за исключением размеров в дюймах. 
Размеры, определяющие расположение сопрягаемых поверхностей, проставляют, как правило, от конструктивных баз с учетом возможностей выполнения и контроля этих размеров. 
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	Рисунок 2. Простановка размеров определяющих взаимное расположение окружностей от общей базы


 
При расположении элементов предмета (отверстий, пазов, зубьев и т. п.) на одной оси или на одной окружности размеры, определяющие их взаимное расположение, наносят следующим способами: 
  от общей базы (поверхности, оси) - рис. 2а и б; 
  заданием размеров нескольких групп элементов от нескольких общих баз - рис.3; 
  заданием размеров между смежными элементами (цепочкой) - рис.4. 
   
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Рисунок 3. Задание размеров нескольких групп элементов от нескольких баз 
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Рисунок 4. Задание размеров между смежными элементами (цепочкой) 

Размеры на чертежах не допускается наносить в виде замкнутой цепи, за исключением случаев, когда один из размеров указан как справочный.
Размеры, определяющие положение симметрично расположенных поверхностей у симметричных изделий, наносят, как показано на рисунках 5 и 6. 
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Рисунок 5. Пример простановки размеров, определяющих положение симметрично расположенных поверхностей у симметричных изделий 
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Рисунок 6. Пример простановки размеров, определяющих положение симметрично расположенных поверхностей у симметричных изделий 

Для всех размеров, нанесенных на рабочих чертежах, указывают предельные отклонения.
Допускается не указывать предельные отклонения: 
а) для размеров, определяющих зоны различной шероховатости одной и той же поверхности, зоны термообработки, покрытия, отделки, накатки, насечки, а также диаметры накатанных и насеченных поверхностей. В этих случаях непосредственно у таких размеров наносят знак ≈ ; 
б) для размеров деталей изделий единичного производства задаваемых с припуском на пригонку. 
На таких чертежах в непосредственной близости от указанных размеров наносят знак «*», а в технических требованиях указывают: 
«* Размеры с припуском на пригонку до дет. ……..», 
«* Размеры с припуском на пригонку по черт. ……..», 
«* Размеры с припуском на пригонку по сопрягаемой детали». 


2) Нанесение размеров.
 
Для нанесения размеров используют выносные и размерные линии и размерные числа (рис. 7). 
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Рисунок 7.Составляющие размера 

Размерные и выносные линии следует выполнять сплошными тонкими линиями. Размерные линии ограничены стрелками.Величина стрелок выбирается в зависимости от толщины S линии видимого контура предмета (рис. 8) и должна быть приблизительно одинакова для всех размерных линий чертежа. 
При нанесении размера прямолинейного отрезка размерную линию проводят параллельно этому отрезку, а выносные линии - перпендикулярно размерам (рис. 9). 
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	Рисунок 8. Стрелки размерной линии 
	Рисунок 9. Нанесение размера прямолинейного отрезка


 

При нанесении размеров деталей, подобных изображенной на рисунке 10, размерные линии следует проводить в радиусном направлении, а выносные по дугам окружностей. 
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Рисунок 10. Пример детали, у которой размерные линии следует проводить в радиусном направлении, а выносные по дугам окружностей 

При нанесении размера угла размерную линию проводят в виде дуги с центром в его вершине, а выносные линии - радиально (рис. 11).
При нанесении размеров нужно помнить, что на всех чертежах не зависимо от масштаба указываются действительные размеры изделия. 
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Рисунок 11. Пример нанесения размера угла 

Размерные числа в пределах одного чертежа выполняют шрифтом одного размера. 
Размерные числа наносят над размерной линией возможно ближе к её середине. При нанесении нескольких параллельных или концентричных размерных линий на небольшом расстоянии друг от друга размерные числа над ними рекомендуется располагать в шахматном порядке (рис. 16). 
При нанесении размера диаметра внутри окружности размерные числа смещают относительно середины размерных линий. 
Размерные числа линейных размеров при различных наклонах размерных линий располагают, как показано на рисунке 12. Если необходимо нанести размер в заштрихованной зоне, соответствующее размерное число наносят на полке линии-выноски (рис. 13). 
 
	[image: image13.png]



	[image: image14.png]st

NN

%VJ‘






	Рисунок 12. Расположение размерных чисел линейных размеров при различных наклонах размерных линий
	Рисунок 13. Пример нанесения линейного размера


Угловые размеры наносят так, как показано на рисунке 14. В зоне, расположенной выше горизонтальной осевой линии, размерные числа помещают над размерными линиями со стороны их выпуклости; в зоне, расположенной ниже горизонтальной осевой линии - со стороны вогнутости размерных линий. В заштрихованной зоне наносить размерные числа не рекомендуется. В этом случае размерные числа указывают на горизонтально нанесенных полках (рис. 15). 
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	Рисунок 14. Расположение размерных чисел угловых размеров при различных наклонах размерных линий
	Рисунок 15. Пример нанесения углового размера


 
Стрелки, ограничивающие размерные линии должны упираться острием в соответствующие линии контура, или выносные, или осевые линии. 
Выносные линии должны выходить за концы размерных стрелок на 1...5 мм (рис. 16). 
Минимальное расстояние между параллельными размерными линиями должно быть 7 мм, а между размерной и линией контура - 10 мм и выбраны в зависимости от размеров изображения и насыщенности чертежа (рис. 16). 
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Рисунок 16. Требования к нанесению размеров 

В случаях, показанных на рисунке 17, размерную и выносные линии проводят так, чтобы они вместе с измеряемым отрезком образовали параллелограмм.
Необходимо избегать пересечения размерных и выносных линий. 
Не допускается использовать линии контура, осевые, центровые и выносные линии в качестве размерных. 
Допускается проводить размерные линии непосредственно к линиям видимого контура, осевым, центровым и другим линиям. 
 
[image: image18.png]



Рисунок 17. Пример нанесения размера, когда размерную и выносные линии проводят так, чтобы они вместе с измеряемым отрезком образовали параллелограмм 

Выносные линии проводят от линии видимого контура, за исключением случаев, когда при нанесении размеров на невидимом контуре отпадает необходимость в вычерчивании дополнительного изображения. Если вид или разрез симметричного предмета или отдельных симметрично расположенных элементов изображают только до оси симметрии или с обрывом, то размерные линии, относящиеся к этим элементам, проводят с обрывом, и обрыв размерной линии делают дальше оси или линии обрыва предмета (рис.18). 
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Рисунок 18. Пример нанесения размера с обрывом размерной линии 

Размерные линии допускается проводить с обрывом в следующих случаях:
а) при указании размера диаметра окружности независимо от того, изображена ли окружность полностью или частично, при этом обрыв размерной линии делают дальше центра окружности (рис. 19);
б) при нанесении размеров от базы, не изображенной на данном чертеже (рис. 20). 
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	Рисунок 19. Пример нанесения диаметра окружности
	Рисунок 20. Пример нанесения размера от базы, не изображенной на данном чертеже 


 
При изображения изделия с разрывом размерную линию не прерывают (рис. 21) 
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Рисунок 21. Нанесение размера при изображении изделия с разрывом 

Если длина размерной линии недостаточна для размещения на ней стрелок, то размерную линию продолжают выносить за выносные линии (или соответственно за контурные, осевые, центровые и т. д.) и стрелки наносят, как показано на рис.22. 
 
[image: image23.png]



Рисунок 22. Пример нанесения размерных линий 

При недостатке места для стрелок на размерных линиях, расположенных цепочкой, стрелки допускается заменить засечками, наносимыми под углом 45° к размерным линиям или четко наносимыми точками.
При недостатке места для стрелки из-за близко расположенной контурной или выносной линии последние допускается прерывать. 
Если для написании размерного числа недостаточно места над размерной линией, то размеры наносят, как показано на рис.23; если недостаточно места для нанесения стрелок, то их наносят, как показано на рис. 24. 
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Рисунок 23. Примеры нанесения размерных чисел 
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Рисунок 24. Примеры нанесения размерных чисел 

Способ нанесения размерного числа при различных положениях размерных линий (стрелок) на чертеже определяется наибольшим удобством чтения. 
Размерные числа и предельные отклонения не допускается разделять или пересекать какими бы то ни было линиями чертежа. 
Не допускается разрывать линию контура для нанесения размерного числа и наносить размерные числа в местах пересечения размерных, осевых или центровых линий. 
В месте нанесения размерного числа осевые, центровые линии и линии штриховки прерывают (рис. 25 и 26). 
 
	[image: image26.png]T




	[image: image27.png]




	Рисунок 25. Нанесение размера на штриховке
	Рисунок 26. Пример нанесения размеров


 
Размеры, относящиеся к одному и тому же конструктивному элементу (пазу, выступу, отверстию и т. п.), рекомендуется группировать в одном месте, располагая их на том изображении, на котором геометрическая форма данного элемента показана наиболее полно (рис. 27). 
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Рисунок 27. Нанесение размеров, относящихся к одному и тому же конструктивному элементу 

При нанесении размера радиуса перед размерным числом помещают прописную букву R. 
Если при нанесении размера радиуса дуги окружности необходимо указать размер, определяющий положение ее центра, то последний изображают в виде пересечения центровых или выносных линий. 
При большой величине радиуса центр допускается приближать к дуге, в этом случае размерную линию радиуса показывают с изломом под углом 90° (рис.28). 
Если не требуется указывать размеры, определяющие положение центра дуги окружности, то размерную линию радиуса допускается не доводить до центра и смещать ее относительно центра (рис. 29). 
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	Рисунок 28. Нанесение радиуса дуги с приближением к ней центра
	Рисунок 29. Нанесение радиуса дуги, когда не требуется указывать размеры, определяющие положение её центра


 
При проведении нескольких радиусов из одного центра размерные линии любых двух радиусов не располагают на одной прямой (рис. 30а). При совпадении центров нескольких радиусов их размерные линии допускается не доводить до центра, кроме крайних (рис. 30б). 
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	а)
	б) 

	Рисунок 30. Нанесение нескольких радиусов из одного центра


 
Размеры радиусов наружных скруглений наносят, как показано на рис. 31, внутренних скруглений - на рис. 32. 
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	Рисунок 31. Нанесение размеров наружных скруглений
	Рисунок 32. Нанесение размеров внутренних скруглений


 
Радиусы скругления, размер которых в масштабе чертежа 1 мм и менее, на чертеже не изображают и размеры их наносят как показано на рис. 33. 
Способ нанесения размерных чисел при различных положениях размерных линий (стрелок) на чертеже определяются наибольшим удобством чтения. Размеры одинаковых радиусов допускается указывать на общей полке, как показано на рис. 34. 
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	Рисунок 33. Нанесение радиусов скруглений, размер которых в масштабе на чертеже 1мм и менее
	Рисунок 34. Нанесение одинаковых радиусов скруглений 


 
Если радиусы скруглений, сгибов и т. п. на всем чертеже одинаковы или какой-либо радиус является преобладающим, то вместо нанесения размеров этих радиусов непосредственно на изображении рекомендуется в технических требованиях делать запись типа: «Радиусы скругления 4 мм»; «Внутренние радиусы сгибов 10мм»; «Неуказанные радиусы 8 мм» и т.п. 
При указании размера диаметра (во всех случаях) перед размерным числом наносят знак « ». 
Перед размерным числом диаметра (радиуса) сферы так же наносят знак « » (R) без надписи «Сфера» (рис.35). 
Если на чертеже трудно отличить сферу от других поверхностей, то перед размерным числом диаметра (радиуса) допускается наносить слово «Сфера» или знак « ○ », например, «Сфера 18, ○R12». 
Диаметр знака сферы равен размеру размерных чисел на чертеже. 
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Рисунок 35. Пример нанесение размера сферы 

Размеры квадрата наносят, как показано на рисунке 36. Высота знака « [image: image38.png]


» должна быть равна высоте размерных чисел на чертеже. 
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Рисунок 36. Пример нанесение размера квадрата 

Перед размерным числом, характеризующим конусность, наносят знак « [image: image42.png]


», острый угол которого должен быть направлен в сторону вершины конуса (рис. 37). 
Знак конуса и конусность в виде соотношения следует наносить над осевой линией или на полке линии-выноски. 
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Рисунок 37. Пример нанесение размера конусности 

Уклон поверхности следует указывать непосредственно у изображения поверхности уклона или на полке линии-выноски в виде соотношения (рис. 38а), в процентах (рис. 38б) или в промиллях (рис. 38в). Перед размерным числом, определяющим уклон, наносят знак «< уклона. сторону в направлен быть должен которого угол острый »,> 
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	а)
	б) 
	в) 

	Рисунок 38. Пример нанесение размера уклона


 

Отметки уровней (высоты, глубины) конструкции или ее элемента от какого-либо отсчетного уровня, принимаемого за «нулевой» на виде и разрезе, помещают на выносных линиях (или на линиях контура) и обозначают знаком « ↓ », выполненным сплошными тонкими линиями, длинна штрихов 2-4 мм под углом 45° к выносной линии или линии контура (рис. 39а), на виде сверху их следует наносить в рамке непосредственно на изображении или на линии-выноске (рис. 39б), или как показано на рисунке 39в. Отметки уровней указывают в метрах с точностью до третьего десятичного знака без обозначения единиц измерения. 
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	а)
	б) 
	в) 

	Рисунок 39. Пример нанесение отметки уровня


 

Размеры фасок под углом 45° наносят, как показано на рис.40а. 
Допускается указывать размеры не изображенной на чертеже фаски под углом 45°, размер которой в масштабе чертежа 1 мм и менее, на полке линии-выноски, проведенной от грани (рис. 40б). 
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	а)
	б) 

	Рисунок 40. Нанесение размера фасок под углом 45°


 

Размеры фасок под другими углами указывают по общим правилам - линейным и угловым размерами (рис. 41а и б) или двумя линейными размерами (рис. 41в). 
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	а)
	б) 
	в) 

	Рисунок 41. Пример нанесение размера фаски по углом не равным 45°


 

Размеры нескольких одинаковых элементов изделия, как правило, наносят один раз с указанием на полке линии-выноски количества этих элементов (рис. 42а). Допускается указывать количество элементов, как показано на рис. 42б. 
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	а)
	б) 

	Рисунок 42. Пример нанесения размеров нескольких одинаковых элементов


 

При нанесении размеров элементов, равномерно расположенных по окружности изделия (например, отверстий), вместо угловых размеров, определяющих взаимное расположение элементов, указывают только их количество (рис. 43 а, б, в). 
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	а)
	б) 
	в) 

	Рисунок 43. Пример нанесение размеров элементов, равномерно расположенных по окружности


 

Размеры двух симметрично расположенных элементов изделия (кроме отверстий) наносят один раз без указания их количества, группируя, как правило, в одном месте все размеры (рис. 44 и 45). Количество одинаковых отверстий всегда указывают полностью, а их размеры - только один раз. 
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	Рисунок 44. Пример нанесения размеров симметричных элементов
	Рисунок 45. Пример нанесения размеров симметричных элементов 


 

При нанесении размеров; определяющих расстояние между равномерно расположенными одинаковыми элементами изделия (например, отверстия), рекомендуется вместо размерных цепей наносить размер между соседними элементами и размер между крайними элементами в виде произведения количества промежутков между элементами на размер промежутка (рис. 46). 
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Рисунок 46. Пример нанесения размеров, определяющих расстояние между равномерно расположенными одинаковыми элементами 

Допускается не наносить на чертеже размеры радиуса дуги окружности сопрягающихся параллельных линии (рис. 47). 
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Рисунок 47. Пример нанесения размеров шпоночного паза 

При большом количестве размеров, нанесенных от общей базы, допускается наносить линейные и угловые размеры, как показано на рис. 48 и 49, при этом проводят общую размерную линию от отметки «0» и размерные числа наносят в направлении выносных линий у их концов. 
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	Рисунок 48. Пример нанесения линейных размеров
	Рисунок 49. Пример нанесения угловых размеров 


 

Размеры диаметров цилиндрического изделия сложной конфигурации допускается наносить, как показано на рис. 50. 
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Рисунок 50. Пример нанесения диаметров цилиндрического изделия 

При большом количестве однотипных элементов изделия, неравномерно расположенных на поверхности, допускается указывать их размеры в сводной таблице, при этом применяется координатный способ нанесения отверстий с обозначением их арабскими цифрами (рис. 51), или обозначение однотипных элементов прописными буквами (рис. 52). 
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Рисунок 51. Пример нанесения размеров при большом количестве однотипных элементов 
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Рисунок 52. Пример нанесения размеров при большом количестве однотипных элементов 

Одинаковые элементы, расположенные в разных частях изделия (например, отверстия), рассматривают как один элемент, если между ними нет промежутка (рис. 53а) или если эти элементы соединены тонкими сплошными линиями (рис. 53б). 

При отсутствии этих условий указывают полное количество элементов (рис. 53в). 

 

	[image: image69.png]



	[image: image70.png]TR




	[image: image71.png]Zoms ME-6H






	а)
	б) 
	в) 

	Рисунок 53. Пример нанесение размеров одинаковых элементов, рассматриваемых как один элемент


 

Если одинаковые элементы изделия (например, отверстия) расположены на разных поверхностях и показаны на разных изображениях, то количество этих элементов записывают отдельно для каждой поверхности (рис. 54). 

[image: image72.png]2o OHE

3§ 0e

T
2otk M5-7H Zoth_ @642
o oz /;%(





Рисунок 54. Пример нанесения размеров одинаковых элементов, расположенных на разных поверхностях 

Допускается повторять размеры одинаковых элементов изделия или их групп (в том числе отверстий), лежащих на одной поверхности, только в том случае, когда они значительно удалены друг от друга и не увязаны между собой размерами (рис. 55 и 56). 
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	Рисунок 55. Пример нанесения размеров однотипных элементов
	Рисунок 56. Пример нанесения размеров однотипных элементов 


 

Если на чертеже показано несколько групп близких по размерам отверстий, то рекомендуется отмечать одинаковые отверстия одним из условных знаков, приведенных на рис. 57. Допускается применять и другие условные знаки. 

Отверстия обозначают условными знаками на том изображении, на котором указаны размеры, определяющие положение этих отверстий. 
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Рисунок 57. Условные знаки для обозначения одинаковых отверстий 

При обозначении одинаковых отверстий условными знаками количество отверстий и их размеры допускается указывать в таблице (рис. 58). 
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Рисунок 58. Пример обозначение групп одинаковых отверстий 

При изображении детали в одной проекции размер ее толщины или длины наносят, как показано на рис.59. 
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Рисунок 59. Пример нанесения толщины или длины детали 

Размер детали или отверстия прямоугольного сечения могут быть указанны на полке линии-выноски размерами сторон через знак умножения. При этом на первом месте должен быть указан размер той стороны прямоугольника, от которой проводиться линия-выноска (рис. 60). 
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Рисунок 60. Пример нанесения размеров элемента прямоугольного сечения 
 3) Нанесение предельных отклонений. 

 

Предельные отклонения размеров следует указывать непосредственно после номинальных размеров. Предельные отклонения линейных и угловых размеров относительно низкой точности допускается не указывать непосредственно после номинальных размеров, а оговаривать общей записью в технических требованиях чертежа при условии, что эта запись однозначно определяет значения и знаки предельных отклонений. 

Общая запись о предельных отклонениях размеров с неуказанными допусками должна содержать условные обозначения предельных отклонений линейных размеров в соответствии с ГОСТ 25346-89 (для отклонений по квалитетам) или по ГОСТ 25670-83 (для отклонений по классам точности). Симметричные предельные отклонения, назначаемые по квалитетам, следует обозначать ±IT/2 с указанием номера квалитета. 

Обозначения односторонних предельных отклонений по квалитетам, назначаемых только для круглых отверстий и валов (вариант 4 по ГОСТ 25670-83) дополняются знаком диаметра (). 

Примеры общих записей в технических требованиях, соответствующие вариантам по ГОСТ 25670-83 для 14 квалитета и (или) класса точности «средний», приведены в табл. 1: 

Таблица 1. Параметры шрифта
	Номер варианта
	Пример записи условными обозначениями

	1.
	H14, h14, ±t2/2 или H14, h14, ±IT14/2 

	2.
	+t2, -t2, ±t2/2 

	3.
	±t2/2 или ±IT14/2 

	4.
	H14, h14, ±t2/2 или H14, h14, ±IT14/2 


 
Примечание: 
1. Допускается записи о неуказанных предельных отклонениях размеров дополнять поясняющими словами, например, «Неуказанные предельные отклонения размеров: H14, h14, ±t2/2». 

2. Если технические требования на чертеже состоят из одного пункта, содержащего запись о неуказанных предельных отклонениях размеров, или эта запись приводиться в текстовых документах, то она должна обязательно сопровождаться поясняющими словами, например, «Неуказанные предельные отклонения размеров ±t2/2». 

Предельные отклонения линейных размеров указывают на чертежах условными обозначениями полей допусков в соответствии с ГОСТ 25346-89, например: 18H7, 12e8 или числовыми значениями, например: [image: image79.png]18+
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, или условными обозначениями полей допусков с указанием справа в скобках их числовых значений, например: [image: image81.png]184 710018
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. 

При указании предельных отклонений условными обозначениями обязательно и указание их числовых значений в следующих случаях: 

а) при назначении предельных отклонений (установленных стандартами на допуски и посадки) размеров, не включенных в ряды нормальных линейных размеров по ГОСТ6636-69, например: 41,5 Н7(+0,025); 

б) при назначении предельных отклонений, условные обозначения которых не предусмотрены в ГОСТ 25347-82, например, для пластмассовой детали с предельными отклонениями по ГОСТ 25349-88 (рис. 61); 

в) при назначении предельных отклонений размеров уступов с несимметричным полем допуска (рис. 62, 63); 
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Рисунок 61. Пример обозначения предельных отклонений для пластмассовых изделий 
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	Рисунок 62. Пример обозначения уступов с несимметричным допуском
	Рисунок 63. Пример обозначения уступов с несимметричным допуском 


Предельные отклонения угловых размеров указывают только числовыми значениями (рис. 64). 
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Рисунок 64. Пример обозначения предельных отклонений угловых размеров 
При записи предельных отклонений числовыми значениями верхние отклонения помещают над нижними. Предельные отклонения, равные нулю, не указывают, например: [image: image87.png]#0014
0502
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При симметричном расположении поля допуска абсолютную величину отклонений указывают один раз со знаком ±; при этом высота цифр, определяющих отклонения, должна быть равна высоте шрифта номинального размера, например: 60±0,23. 

Предельные отклонения, указываемые числовыми значениями, выраженными десятичной дробью, записывают до последней значащей цифры включительно, выравнивая количество знаков в верхнем и нижнем отклонении добавлением нулей. 

Предельные отклонения размеров деталей, изображенных на чертеже в сборе, указывают одним из следующих способов: 

а) в виде дроби, в числителе которой указывают условное обозначение поля допуска отверстия, а в знаменателе - условное обозначение поля допуска вала (рис. 65а); 

б) в виде дроби, в числителе которой указывают числовые значения предельных отклонений отверстия, а в знаменателе - числовые значения предельных отклонений вала (рис. 65б); 

в) в виде дроби, в числителе которой указывают условное обозначение поля допуска отверстия с указанием справа в скобках его числового значения, а в знаменателе - условное обозначение.

